**CE**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

Марка : **ttec**

Собственик на марката :TESAN İLETİŞİM A.Ş.

Продукт **:**  Зарядно устройство за автомобил

Модел : 2CKS25B, 2CKS25S, 2CKS25K,2CKS25MR, 2CKS25TZ

Захранване : Вход: 12V-24V

: Изход: USB-C: DC 5V 2.4A,

: Изход: USB-A: DC 5V 2.4A

: Изход: USB-C + USB-A:3.1A total

Ние, TESAN İletişim A.Ş., с настоящото декларираме, че устройството(ата) с марка(и) и име(на) на модел(ите), посочени по-горе, е(са) било(и) тествани спрямо по-долу посочените стандарти и е(са) намерено(и) в съответствие със следната(ите) Европейска(и) директива(и):

**2014/30/ЕС ДИРЕКТИВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ**

Приложен(и) стандарт(и):

EN 50498 2010

**2014/35/ЕС ДИРЕКТИВА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ**

С настоящето декларираме и потвърждаваме, че гореспоменатото(ите) устройство(а) не е(са) предназначено(и) за използване с напрежение между 50 и 1000V за променлив ток, и между 75 и 1500V за постоянен ток, поради което Директивата за ниско напрежение не е приложена към това(тези) устройство(а).

Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 година за изменение на приложение II към Директива **2011/65/EU от 8 юни 2011г. Директива за ограничаване употребата на опасните вещества в електрическо и електронно оборудване**

Приложен(и) стандарт(и):

IEC 62321-2:2013

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 & ISO 17075-1:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

Тази декларация е отговорност на производителя.

**Дата на издаване:** 24.01.2022

**Упълномощено лице / Подписано от**

**Ahmet Erdogan** Член на Управителен съвет

**TESAN İLETİŞİM A.S.**

Cobancesme Mah. Bilge 1 Sk. No: 17 Yenibosna - 34196 / Istanbul / Türkiye

**CE**

**DECLARATION OF CONFORMITY**

Brand : **ttec**

Brand Owner :TESAN İLETİŞİM A.Ş.

Product : CHARGER

Model name : 2CKS25B, 2CKS25S, 2CKS25K,2CKS25MR, 2CKS25TZ

Power Supply : Giriş: 12V-24V

: USB-C: DC 5V 2.4A,

: USB-A: DC 5V 2.4A

:USB-C + USB-A:3.1A total

We, TESAN İletişim A.Ş., hereby certify that the device(s) bearing the brand and model name(s) specified above has/have been tested with the below-listed standard(s) and found in compliance with the following European Directive(s):

|  |
| --- |
| **2014/30/EU EMC DIRECTIVE** |

Applied standards:

EN 50498 2010

**Low Voltage Directive 2014/35/EU**

We hereby declare and confirm that above-mentioned device(s) is/are not designed for use with a voltage rating of between 50 and 1 000 V for alternating current and between 75 and 1 500 V for direct current, that is why Low Voltage Directive has/have not been applied to this/these device(s).

This declaration is the responsibility of the manufacturer.

**RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU.**

IEC 62321-2:2013

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017 & ISO 17075-1:2017

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

**Date of issue:** 31/03/2021

**Authorized person / Signed by**

**Ahmet Erdoğan** Member of the Board

**TESAN İLETİŞİM A.Ş.**

Çobançeşme Mah. Bilge 1 Sk. No: 17 Yenibosna - 34196 / İstanbul / Türkiye