**CE**

**DECLARATION OF CONFORMITY**

**Brand name :** mojue & ttec

**Brand owner** **:** TESAN İLETİŞİM A.Ş.

**Product Name :** Bluetooth Headset

**Model No.s :** 3TW03B, 3TW03S , 3TW03M , 3TW03TZ, 3TW03GR, 3TW03K, 3TW03P, 3TW03MR, 3TW03L, 3TW03SR, 3TW03HY, 3TW03RA, 3TW03A, 3TW03Y, 3TW03UG**,** 2KM139B, 2KM139S , 2KM139M , 2KM139TZ, 2KM139GR, 2KM139K, 2KM139P, 2KM139MR, 2KM139L, 2KM139SR, 2KM139HY, 2KM139RA, 2KM139A, 2KM139Y, 2KM139UG

**Ratings :** DC5V input or Built-in DC3.7V, 30mAh Li-ion battery for earphones and DC5V, 1A input or Built-in DC3.7V, 300mAh Li-ion battery for charger base.

We, TESAN İletişim A.Ş., hereby certify that the devices bearing the brand and model names specified above have been tested with the below-listed standards and found in compliance with the following European Directives:

**Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)**

Applied Standard(s):

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

|  |
| --- |
| **Low Voltage Directive 2014/35/EU** |

Applied Standard(s):

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

**Rohs direktifi (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU**

Applied Standard(s):

EN 62321-1:2013,

EN 62321-2:2014,

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-8:2017

EN 62321-4:2014 /A1:2017,

EN 62321-5:2014,

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

This declaration is the responsibility of the manufacturer.

Date of Issue: 11.11.2021

Authorized Person Name-Surname/Title**: İrfan YİĞİT – Board Member**

**СЕ**

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

**Име на марката :** mojue & ttec

**Собственик на марката** **:** TESAN İLETİŞİM A.Ş.

**Име на продукта :** BLUETOOTH СЛУШАЛКИ

**Номера на моделите :** 3TW03B, 3TW03S , 3TW03M , 3TW03TZ, 3TW03GR, 3TW03K, 3TW03P, 3TW03MR, 3TW03L, 3TW03SR, 3TW03HY, 3TW03RA, 3TW03A, 3TW03Y, 3TW03UG**,** 2KM139B, 2KM139S , 2KM139M , 2KM139TZ, 2KM139GR, 2KM139K, 2KM139P, 2KM139MR, 2KM139L, 2KM139SR, 2KM139HY, 2KM139RA, 2KM139A, 2KM139Y, 2KM139UG

**Захранване :**DC5V вход или вградена DC3.7V, 30mAh литиево-йонна батерия за слушалки и DC5V, 1A вход или вградена DC3.7V, 300mAh литиево-йонна батерия за зарядно устройство.

Ние, TESAN İletişim A.Ş., с настоящото декларираме, че устройството(ата) с марка(и) и име(на) на модел(ите), посочени по-горе, е(са) било(и) тествани спрямо по-долу посочените стандарти и е(са) намерено(и) в съответствие със следната(ите) Европейска(и) директива(и):

**2014/53/ЕС Директива за предоставянето на пазара на радиосъоръжения**

Приложен(и) стандарт(и):

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 55035:2017+A11:2020

EN 61000-3-3: 2013+A1:2019

**2014/35/EC Директива за ниско напрежение**

Приложен(и) стандарт(и):

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 година за изменение на приложение II към Директива **2011/65/EU от 8 юни 2011г. Директива за ограничаване употребата на опасните вещества в електрическо и електронно оборудване**

Приложен(и) стандарт(и):

EN 62321-1:2013,

EN 62321-2:2014,

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-8:2017

EN 62321-4:2014 /A1:2017,

EN 62321-5:2014,

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

Тази декларация е отговорност на производителя.

**Дата на издаване:** 02.02.2022

**Упълномощено лице / Подписано от**

**İrfan YİĞİT** Член на Управителен съвет